# İndeksleme durdurma somununun konumunun kalibre edilmesi

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Mengene

- Açık uçlu anahtar

1. İndeksleme durdurma somununu kabaca konuma yerleştirin ve daha doğru bir konumu belirlemek üzere test delikleri açma işlemi yapın.

   Bir test deliğinin delinmesinden önce daima üst somunu sıkın.

2. Somunun alt kısmını çevirerek konuma son ayarlamaları yapın.

   Son ayarlamaları yaparken, üst somun elle hafifçe sıkılmalıdır. Her 0,02 mm ayar için, alt somunun çevrilmesi sırasında bir "klik" hissedilir.

3. Konum doğru iken, üst kilitleme somununu sıkın.