# Startposition und Bohrtiefe

Mit den Anschlagringen können die folgenden Parameter definiert werden:

- Startstellung des Bohrstücks

- Bohrtiefe

Pos. | Teil | Funktion
--- | --- | ---
1 | Startpositionsring (nicht erforderlich) | Definiert die Startposition für das Bohren. Dadurch wird das Bohrstück schnell in einem bereits festgelegten Abstand zur Oberfläche in Stellung gebracht. Die Startposition kann eingestellt werden.
2 | Startposition | Steuert die Startposition für das Bohren. Wenn der Startpositionsring die Tellerfeder an der Ausgangsposition erreicht, wird der Motor abgeschaltet. HINWEIS: Bei Nichtverwendung des Startpositionsrings wird der Motor abgeschaltet, wenn der unterste Teil der Spindel die Tellerfeder an der Ausgangsposition erreicht.
3 | Tiefenring | Legt die Bohrtiefe fest.
4 | Tiefenlage | Steuert die Bohrtiefe. Wenn der Tiefenring die Anschlagfläche erreicht, kehrt die Spindel in die Startposition zurück. Danach schaltet sich der Motor automatisch aus.

Die Bohrtiefe berechnen

Der Abstand zwischen Tiefenring und Bohrkopf kann für den gewünschten Hub D anhand der folgenden Formel berechnet werden (Maß L in der Abbildung):

L (mm) =D (mm) + 24,95 mm

L (Zoll) = D (Zoll) + 0,98 Zoll