# 드릴 설치

경고

공기 공급 장치가 연결되지 않았는지 확인하십시오.

주의

장갑을 착용해 날카로운 끝부분에 부상을 당하지 않도록 하십시오. 숙련된 유지보수 담당자만이 제품을 조립하거나 분해할 수 있습니다.

필요한 공구

- 바이스

- 오픈엔드 스패너

- Allen 키

1. 바이스 안의 드릴을 에어 로직 기기를 아래로 향한채 그리고 드릴 핸들을 우측으로 향한채 고무 패드로 고정합니다.

2. 가능하다면, 스핀들에 시작 위치 링을 설치하고 제자리로 이동합니다. 앨런 키로 시작 위치 링을 조입니다.

3. 상단에서부터 스핀들 소켓에 스핀들을 설치합니다. 스핀들을 시계반대방향으로 돌려 오픈 엔드 스패너를 사용해 스핀들을 공급하십시오.

4. 스핀들에 드릴 비트를 놓습니다. 오픈 엔드 스패너를 스핀들 소켓과 드릴 비트에 놓아 회전하지 않게 유지하십시오. 연결부를 조이십시오. 드릴 비트 위에 전면 부품을 놓습니다. 전면 부품을 시계 반대 방향으로 돌려 커넥터에 고정하십시오.

5. 드릴을 풀고 뒤집습니다. 바이스에 드릴을 고정하십시오.

6. 스핀들에 깊이 링을 설치하고 올바른 위치로 이동합니다. 2개의 오픈 엔드 스패너를 사용해 깊이 링을 조이십시오.

7. 스핀들 가드를 스핀들 위에 놓습니다. 오픈 엔드 스패너를 사용해 스핀들 가드를 고정하십시오.

8. 에어 호스용 니플을 모터 밸브 측면에 있는 커넥터에 장착합니다. 니플에 에어 호스를 연결합니다. 응급 정지 버튼 기능 테스트를 수행합니다.

   1. 시동 버튼을 누릅니다.

   2. 응급 정지 버튼를 눌러 올바른 위치로 고정합니다. 모터에 대한 공기 공급을 끄고 스핀들을 중지합니다.

   3. 에어 호스를 분리합니다.

   4. 응급 정지 버튼을 당겨 재설정합니다.