# Hava basıncı olmadan eşmerkezli kovanın ayrılması

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

1. Vidayı sökün.

2. Ayırma aletini konuma yerleştirin ve sabitleyin.

3. Eşmerkezli kovan ayrılana kadar düğmeyi saat yönünde çevirin.

4. Matkabı fikstürden sökün.

5. Ayırma aletini sökün ve vidayı takın.