# Prueba después de servicio

1. Pulse el botón de arranque.

   Asegúrese de que:

   - El motor esté funcionando.

   - El eje esté moviéndose hacia adelante.

   - No haya ruidos anómalos.

2. Pulse el botón de emergencia.

   Asegúrese de que:

   - El suministro de aire que llega al motor se desactiva inmediatamente.

   - El botón de emergencia se detiene en una posición cerrada.

3. Desconecte la manguera de aire de la herramienta. Libere el botón de emergencia y conecte la manguera de aire a la herramienta. Pulse el botón de arranque para asegurarse de que la herramienta se pone en marcha.

4. Pulse el botón de retracción.

   Asegúrese de que:

   - El eje se retrae en sentido contrario (sigue girando).

   - El motor se apaga inmediatamente (máx. 0,2 s) después de que el eje llegue a su posición de inicio.

   - El eje se mueve una pequeña distancia hacia adelante justo antes de dejar de rotar (puede ser difícil ver a baja velocidad y con pequeños avances).

5. Pulse otra vez el botón de arranque y deje que el eje se mueva para perforar hasta la posición de fin.

   Asegúrese de que:

   - El eje empieza a retraerse inmediatamente en sentido contrario (sigue girando).

   - El eje vuelve a la posición de inicio y el motor se apaga.

6. Pulse el botón de liberación, manténgalo pulsado, ponga el anillo en un casquillo adecuado y a continuación suelte el botón.

   Asegúrese de que:

   - El anillo queda bloqueado en el casquillo.

7. Pulse el botón de arranque y a continuación pulse y mantenga pulsado el botón de liberación.

   Asegúrese de que:

   - La herramienta permanece en la posición de bloqueo.

8. Pulse el botón de retracción, espere que la herramienta se detenga en la posición de inicio y pulse el botón de liberación y manténgalo pulsado.

   Asegúrese de que:

   - Retire el anillo del casquillo.

Las pruebas posteriores al servicio han terminado.