# Startposition och borrdjup

Med hjälp av stoppringar, kan du ange följande parametrar:

- Startläge för borrkronan

- Borrdjup

Pos | Komponent | Funktion
--- | --- | ---
1 | Startpositionsring (inte nödvändig) | Anger startläget för borrning. Detta gör att borrkronan kan placeras snabbt vid det fördefinierade säkra avståndet till ytan. Startläget kan justeras.
2 | Startposition | Styr startpositionen för borrning. När startpositionsringen når fjäderbrickan i läget hemma, stängs motorn av. OBS! Om startpositionsringen inte används, stängs motorn av när den lägsta delen av spindeln når fjäderbrickan i läget hemma.
3 | Djupring | Anger borrdjupet.
4 | Djupposition | Styr borrdjupet. När djupringen når stoppytan, dras spindeln tillbaka till startposition. Motorn stängs av automatiskt efter att den går tillbaka.

Beräkna borrdjupet.

Man kan beräkna avståndet mellan djupringen och borrhuvudet (mått L i figuren) för det önskade borrdjupet D i enlighet med följande formel:

L (mm) =D (mm) + 24,95 mm

L (in) = D (in) + 0,98 in