# Prędkość obrotowa

Przekładnię dzieloną można ustawić w dwóch różnych położeniach w stosunku do obudowy silnika wiertarki. Obracając przekładnię dzieloną o 180 stopni można zmieniać prędkość obrotową, jak pokazano na rysunku poniżej. Więcej informacji można znaleźć w punkcie „Zmiana prędkości obrotowej”.

Oznaczenia na obudowie przekładni dzielonej wskazują przełożenia. Oznaczenia na obudowie przekładni dzielonej umieszczone najbliżej obudowy silnika wiertarki wskazują rzeczywiste przełożenie. Patrz rysunek poniżej.

Kombinacja obudowy silnika, przekładni dzielonej i głowicy określa prędkość obrotową wrzeciona wiertarki. W celu uzyskania żądanej prędkości obrotowej należy wybrać jedną z dostępnych kombinacji obudów silnika, przekładni dzielonych i głowic.

| Obudowa silnika | Przekładnia dzielona | Głowica
--- | --- | --- | ---
Obr./min | Numer katalogowy | Numer katalogowy | Numer katalogowy
220 | 4141 0888 91 | 4141 0432 94 | 4141 0432 94
350 | 4141 0452 95 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
430 | 4141 0452 95 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
520 | 4141 0452 95 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
700 | 4141 0452 95 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
930 | 4141 0452 95 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1200 | 4141 0452 95 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1600 | 4141 0452 95 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
2200 | 4141 0452 95 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
2600 | 4141 0452 95 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
3200 | 4141 0452 95 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
4200 | 4141 0452 96 | 4141 0432 92 | 4141 0401 93
5500 | 4141 0452 96 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93
7300 | 4141 0452 96 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93