# Sestavení předního výkyvného dílu

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Otevírací kleště

- Otevřený klíč

- Hákový klíč

Pro díly používající běžná indexovací zařízení:

1. Vyjměte z předního dílu zajišťovací podložku.

2. Nasuňte na přední díl vakuový nástavec.

3. Umístěte zajišťovací podložku zpět na drážku na předním dílu.

Pro díly používající indexovací zařízení HD:

1. Nasuňte na přední díl vakuový nástavec.

2. Namontujte k přednímu dílu přes závit prodloužení.