# Componentes e funções principais

Pos | Componente | Função
--- | --- | ---
1 | Fuso | Principal peça de rotação da furadeira.
2 | Proteção do eixo | Protege o operador do eixo em rotação. Fornece a broca com líquido refrigerante.
3 | Bico de óleo | Controla a quantidade de lubrificante para a broca.
4 | Bico de ar | Define o fluxo de ar para a broca.
5 | Cabeçote | Transfere o torque rotacional e alimenta do motor para o eixo.
6 | Cartucho de alimentação | Define a taxa de alimentação do eixo. Medido em polegadas por revolução (IPR) ou milímetros por revolução (mm/rev).
7 | Sistema lógico pneumático | Opera a furadeira.
8 | Engrenagem bipartida | Define a velocidade rotacional. Medida em revoluções por minuto (RPM).
9 | Carcaça do motor (motor com redutor) | Fornece energia e rotação ao eixo. Define a faixa de PRM.
10 | Válvula do motor | Fornece fluxo de ar ao motor da turbina.
11 | Contador | Conta o número de perfurações (opcional).
12 | Botão Ligar | Liga o motor e ativa o mecanismo de rotação e alimentação da furadeira. O motor continua a operar depois que o botão é liberado. Quando o eixo alcança a profundidade de perfuração predefinida, ele automaticamente volta para a posição inicial e o motor desliga.
13 | Botão Retrair | Retorna o eixo para a posição inicial a qualquer momento durante o ciclo de perfuração. Após a retração, o motor é automaticamente desligado.
14 | Botão Liberar | Libera o pé da pinça concêntrica ou o indexador (parte dianteira alimentada a ar). Aplicável somente se a parte frontal estiver instalada.
15 | Botão Pausa | Para a ferramenta momentaneamente. O ciclo de perfuração continua depois que o botão Ligar é pressionado. O botão Pausa também é usado para configurar a ferramenta e a profundidade da perfuração.
16 | Botão Parada de emergência | Desliga o abastecimento de ar para o motor e interrompe o eixo a qualquer momento durante o ciclo de perfuração. Depois de pressionado, o botão de parada de emergência fica travado. Desconecte a furadeira do abastecimento de ar antes de restabelecer manualmente o botão de parada de emergência. Conecte a furadeira ao abastecimento de ar e reinicie a ferramenta.
17 | Botão Primer | Verifica se o líquido sai da broca.
18 | Indicador | Indica quando o nível de óleo está baixo durante a perfuração.
19 | Conector de óleo | Conecta a bomba de lubrificação ao tanque de lubrificação.