# Hızın değiştirilmesi

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Mengene

- Alyan anahtar

1. Matkabı hava mantığı ünitesi sola ve matkap kolu yukarı gelecek şekilde lastik desteklerle bir mengeneye bağlayın.

2. Bir alyan anahtar kullanarak motor valfini sökün.

3. Motor muhafazasını yukarı çekin ve çıkartın.

   Motorun muhafazanın dışına düşmemesine dikkat edin.

4. Bir alyan anahtar kullanarak dişli çarkı gevşetin.

   Sadece yüksek hızlı bir matkap için: Yivli bağlantıyı sökün.

5. Bir alyan anahtar kullanarak ayrık dişli içinde olacak şekilde kapağı sökün.

6. Ayrık dişliyi hafifçe ileri doğru itin ve kapaktan çıkartın.

7. Konik dişlinin konumunu ayrık dişlinin karşı tarafındaki şafta gelecek şekilde değiştirin.

8. Ayrık dişliyi uygun bir konumda çevirin.

   Motor muhafazasına en yakın işaretler gerçek hızı gösterir.

9. Ayrık dişliyi kapağın içine geri takın.

10. Ayrık dişli ile kapağı orijinal konuma geri takın ve kapağı bir alyan anahtar kullanarak vidalarla sıkın.

11. Bir alyan anahtar kullanarak dişli çarkı vidayla sıkın. Vidayı kolayca monte edemezseniz, yivleri hizalamak üzere mili çevirin.

    Sadece yüksek hızlı bir matkap için: Yivli bağlantıyı tekrar konuma yerleştirin.

12. Motor muhafazasını orijinal konumuna geri takın.

13. Motor valfini orijinal konumuna geri takın ve bir alyan anahtar kullanarak vidalarla sabitleyin.

Matkabı kullanmadan önce, acil durdurma düğmesinin bir işlevsel testini yapın:

1. Başlat düğmesine basın.

2. Konumuna kilitlenmesi için acil durdurma düğmesine basın. Motora gelen hava beslemesi kapanır ve mil durur.

3. Hava hortumunu ayırın.

4. Sıfırlamak için acil durdurma düğmesini çekin.

5. Hava hortumunu yeniden takın.