# Bakım aralıkları

10 mm'lik standart bir yığında bir periyot hesaplanır.

|  |  |  | Yoğun Kullanım | Orta Kullanım | Hafif Kullanım
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Döngüler | Toplam delme uzunluğu (metre) | Eylem | Yedek parça | Kiti kullanın, Sipariş No | Kiti kullanın, Sipariş No | Kiti kullanın, Sipariş No
a Delme kalınlığından bağımsız
10.000 | 100 | Değiştir | Konik dişlisi (RA aleti) | 4141 0410 91 |  |
20.000 | 200 | Değiştir | Küçük talaş | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
Mandala | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
25.000 | 250 | Değiştir | Mandala |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
50.000 | 500 | Değiştir | Konik dişlisi (RA aleti) |  | 4141 0410 91 |
Baskı yatağı | 4141 0509 91 |  |
Küçük talaş |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |
Piston | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90
Yeniden yağlayın | Planet şaft (LS aleti) | Gres yağı (Tip A) | Gres yağı (Tip A) | Yok
Aşırı yük kavramasıa | Gres yağı (Tip A) | Gres yağı (Tip A) | Gres yağı (Tip A)
100.000 | 1000 | Değiştir | Konik dişlisi (RA aleti) |  |  | 4141 0410 91
Baskı yatağı |  | 4141 0509 91 | 4141 0509 91
Küçük talaş |  |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
Planet şaft (LS aleti) | 4141 0444 90 |  |
Aşırı yük kavramasıa | 4141 0498 90 | 4141 0498 90 | 4141 0498 90
200.000 | 2000 | Değiştir | Planet şaft (LS aleti) | 4141 0444 90 |  |

Delme işlemi, farklı kesme aletleri geometrisi, malzeme özellikleri veya yağlamadan dolayı, tahmin edilen değerden farklı gayretlere (tork, vuruş) neden olabilir. Dolayısıyla aynı işlem, farklı olarak sınıflandırılabilir.

| Yoğun Kullanım | Orta Kullanım | Hafif Kullanım
--- | --- | --- | ---
Dönme hızı ve Delme gayretleri | Hız 350-1200 devir/dakika Tork 4 Nm Vuruş 1,3 KN | Hız 1600-3200 devir/dakika Tork 1.2 Nm Vuruş 0.6 KN | Hız 3200-7300 devir/dakika Tork 0.5 Nm Vuruş 0.25 KN
İşlemlerin örneği | Matkap ucu >14 mm (>9/16") Malzeme: Alüminyum 10 < Matkap ucu <12,7 mm (<1/2") Malzeme: Titanyum | 10 < Matkap ucu <14mm (<9/16") Malzeme: Alüminyum Matkap ucu: <10mm (<3/8") Malzeme: Titanyum Matkap ucu >12,7mm (>1/2") Malzeme: CF | Matkap ucu: <10 mm (<3/8") Malzeme: Al Matkap ucu: <12,7mm (<1/2") Malzeme: CFRP