# Döner ön kısmın monte edilmesi

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Açma pensesi

- Açık uçlu anahtar

- Eğri cıvata anahtarı

Normal indeksleyiciyi kullanan kısımlar için:

1. Kilit rondelasını ön kısımdan çıkartın.

2. Vakum ataşmanını ön kısım üzerinde kaydırın.

3. Kilit rondelasını ön kısımdaki oluğa geri takın.

HD indeksleyiciyi kullanan kısımlar için:

1. Vakum ataşmanını ön kısım üzerinde kaydırın.

2. Uzantıyı vida bağlantısıyla ön kısma takın.