# 计数器

概览

位置 | 部件 | 功能
--- | --- | ---
A | 显示屏 | 显示数值和设置。
B | 向左开关(SW-L) | 设定数值或设置。显示显示屏上的信息，同时结合 SW-R 按钮使用以更改数值或设置。
C | 红色至黄色 LED 指示灯 | 显示警报。
D | 向右磁铁开关(SW-R) | 更改数值或设置。通过磁铁激活并结合 SW-L 按钮使用。
E | 绿色指示灯 | 显示警报。

电池

使用电池 CR2450N。

用户模式

在按下 SW-L 按钮时显示以下信息。要在信息间切换，请在显示上条信息的同时按下按钮。

代码 | 信息
--- | ---
CNT TOOL | 钻头钻孔的数量。从设定值起倒计数。
CNT SERV | PFD 钻孔的数量。从设定值起倒计数。
DRL DLAY | 在计数器将其检测为钻孔前钻机移动的秒数。如果 PFD 具有快速进给功能，则会使其延迟，否则计数器将把快速进给移动视为钻孔。
CNT GLOB | PFD 钻孔的总数。共计。
CNT TIME | PFD 钻取时数。
VAL TOOL MX | 钻头最大钻孔的设定值。此为 CNT TOOL 倒计数时的起始值。
VAL SERV MX | 在维护前 ADU 最大钻孔的设定值。此为 CNT SERV 倒计数时的起始值。
ALM TOOL | 报警值，为工具设定数的 6%。计数器触发更改钻头时发出警报的数值。
ALM SERV | 报警值，为 ADU 维护设定数的 6%。计数器触发更改 ADU 时发出警报的数值。
BATTERY VOLTAGE（电池电压） | 电池所剩电量的百分比。最小 1.9 V。

更改设置和数值

要更改计数器的设置和数值，可以使用按钮 SW-L 和 SW-R。

要进入设置模式，按下 SW-L 按钮的同时按住 SW-R 按钮上方的磁铁。之后，使用 SW-L 按钮浏览可以更改的数值并修改数字。SW-R 按钮用作 OK 按钮和下一个按钮（须在几秒内实施）。显示屏底部也可以看到此按钮。

用于修改数值的代码 | 正在修改
--- | ---
RST TOOL | 重置计数器 CNT TOOL 并清除警报。
RST SERV | 重置计数器 CNT SERV 并清除警报。
PRG TOOL | 程序设定 CNT TOOL 的 VAL TOOL MX 数值。
PRG SERV | 程序设定 CNT SERV 的 VAL TOOL MX 数值。
PRG DLY | 程序设定 DRL DLAY。
REPL BAT | 在更换电池前保护好计数器。

计数器工作方式的流程图。

警报

可以通过计数器 LED（红色-黄色和绿色）了解以下警报。

绿色指示灯 | 黄色 LED | 红色 指示灯 | 警报重要性
--- | --- | --- | ---
闪烁 |  |  | 检测到钻取。
闪烁 | 闪烁 |  | 在钻取过程中 ALM TOOL 或 ALM SERV 低于 6% 的警报。
| 闪烁 |  | ALM TOOL 或 ALM SERV 低于 6% 的警报。
闪烁 |  | 闪烁 | 在钻取过程中，超过 CNT TOOL 或 CNT SERV 的限值。
|  | 闪烁 | 超过 CNT TOOL 或 CNT SERV 的限值。
闪烁 | 闪烁 | 闪烁 | 在钻取过程中电池电量低。
| 闪烁 | 闪烁 | 电池电量低。
|  | 快速闪烁 | 需要备用电池。

安装计数器

警告

确保气源未连接。

小心

边缘锋利！请穿戴手套以避免受伤。只允许有经验的维护人员装配或拆卸本产品。

所需的工具

- 梅花扳手

1. 用内六角扳手拆下气动逻辑盖的紧固螺钉。

2. 拆下盖。

3. 将线缆连接至计数器背部的触点。

4. 计数器和气动逻辑装置间应保持一定距离。安装计数器并用梅花扳手通过螺钉将其拧紧。

   确保不要挤压线缆。

5. 将气动逻辑盖放回原位并用内六角扳手通过螺钉拧紧护盖。

6. 按下 SW-L 按钮，开始使用计数器。