# Drehzahl

Ein Splitgetriebe kann in zwei verschiedene Stellungen zum Motorgehäuse des Bohrers gebracht werden. Durch Drehen des Splitgetriebes um 180 Grad wird die Geschwindigkeit wie unten abgebildet geändert. Weitere Informationen dazu können Sie dem Abschnitt „Geschwindigkeit ändern“ entnehmen.

Am Splitgetriebe vorhandene Kennzeichnungen geben die möglichen Verhältnisse an. Die Kennzeichnungen am Splitgetriebe, die sich dem Motorgehäuse des Bohrers am nächsten befinden, geben das tatsächliche Verhältnis an. Siehe Abbildung unten.

Die Kombination von Motorgehäuse, Splitgetriebe und Bohrkopf bestimmt die Drehzahl der Bohrspindel. Wählen Sie unter den verfügbaren Kombinationen von Motorgehäusen, Splitgetrieben und Bohrköpfen in der untenstehenden Tabelle eine aus, mit der Sie die gewünschten U/min erzielen.

| Motorgehäuse | Geteiltes Getriebe | Kopf
--- | --- | --- | ---
U/Min | Bestell-Nr. | Bestell-Nr. | Bestell-Nr.
220 | 4141 0888 91 | 4141 0432 94 | 4141 0432 94
350 | 4141 0452 95 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
430 | 4141 0452 95 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
520 | 4141 0452 95 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
700 | 4141 0452 95 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
930 | 4141 0452 95 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1200 | 4141 0452 95 | 4141 0432 93 | 4141 0401 92
1600 | 4141 0452 95 | 4141 0432 92 | 4141 0401 92
2200 | 4141 0452 95 | 4141 0432 91 | 4141 0401 92
2600 | 4141 0452 95 | 4141 0432 95 | 4141 0401 92
3200 | 4141 0452 95 | 4141 0432 94 | 4141 0401 92
4200 | 4141 0452 96 | 4141 0432 92 | 4141 0401 93
5500 | 4141 0452 96 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93
7300 | 4141 0452 96 | 4141 0432 93 | 4141 0401 93