# Instalace indexovacího zařízení

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Imbusový klíč

Zkontrolujte, zda jsou následující součásti vyjmuty z vrtačky:

- Kryt vřetena

- Přední díl

- Vrták

1. Vyjměte spojovací díl s použitím imbusového klíče.

2. Vyměňte spojovací díl s indexovacím zařízením a vložte jej na místo. Utáhněte indexovací zařízení imbusovým klíčem.

Po dokončení instalace vložte výše uvedené součásti zpět na své místo.