# Montaż elementu obrotowego przedniej części

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że dopływ sprężonego powietrza nie jest podłączony!

PRZESTROGA

Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych ostrymi krawędziami. Montaż lub demontaż produktu może być wykonywany wyłącznie przez doświadczony personel konserwacyjny.

Wymagane narzędzia

- Szczypce do otwierania

- Klucz płaski

- Klucz hakowy

Do części wymagających standardowego elementu indeksującego:

1. Usunąć podkładkę blokującą z przedniej części.

2. Przesunąć element mocowany podciśnieniowo na przednią część.

3. Ponownie zamontować podkładkę blokującą w rowku przedniej części.

Do części wymagających elementu indeksującego HD:

1. Przesunąć element mocowany podciśnieniowo na przednią część.

2. Zamontować przedłużenie na przedniej części przez gwint złącza.