# Interwały konserwacji

Jeden cykl oblicza się na standardowym stosie wysokości 10 mm.

|  |  |  | Wykorzystanie z dużym obciążeniem | Wykorzystanie ze średnim obciążeniem | Wykorzystanie z małym obciążeniem
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Cykle | Całkowita długość nawiercania (metry) | Czynność | Część zamienna | Nr zamówieniowy zestawu | Nr zamówieniowy zestawu | Nr zamówieniowy zestawu
a Niezależnie od grubości nawiercania
10 000 | 100 | Wymienić | Przekładnia kątowa (narzędzie RA) | 4141 0410 91 |  |
20 000 | 200 | Wymienić | Chiplet | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
Grzechotkaa | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |  |
25 000 | 250 | Wymienić | Grzechotkaa |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
50 000 | 500 | Wymienić | Przekładnia kątowa (narzędzie RA) |  | 4141 0410 91 |
Łożysko oporowe | 4141 0509 91 |  |
Chiplet |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X |
Tłoczek | 4081 0496 90 | 4081 0496 90 | 4081 0496 90
Powtórne smarowanie | Wał planetarny (narzędzie LS) | Smar (typ A) | Smar (typ A) | Nie dotyczy
Sprzęgło przeciążeniowea | Smar (typ A) | Smar (typ A) | Smar (typ A)
100 000 | 1000 | Wymienić | Przekładnia kątowa (narzędzie RA) |  |  | 4141 0410 91
Łożysko oporowe |  | 4141 0509 91 | 4141 0509 91
Chiplet |  |  | 4141 0713 9X 4141 0759 9X
Wał planetarny (narzędzie LS) | 4141 0444 90 |  |
Sprzęgło przeciążeniowea | 4141 0498 92 | 4141 0498 92 | 4141 0498 92
200 000 | 2000 | Wymienić | Wał planetarny (narzędzie LS) | 4141 0444 90 |  |

Nawiercanie może prowadzić do powstania obciążeń (moment obrotowy, nacisk) innych niż wartości szacunkowe w związku z odmienną geometrią narzędzi tnących, właściwościami materiału lub poziomem smarowania. Tym samym ta sama czynność może zostać zaliczona od odmiennej kategorii.

| Wykorzystanie z dużym obciążeniem | Wykorzystanie ze średnim obciążeniem | Wykorzystanie z małym obciążeniem
--- | --- | --- | ---
Prędkość obrotowa oraz obciążenia w wyniku nawiercania | Prędkość 350–1200 obr./min Moment obrotowy 4 Nm Nacisk 1,3 kN | Prędkość 1600-3200 obr./min Moment obrotowy 1,2 Nm Nacisk 0,6 KN | Prędkość 3200-7300 obr./min Moment obrotowy 0,5 Nm Nacisk 0,25 KN
Przykładowe czynności | Wiertło >14 mm (>9/16 cala) Materiał: aluminium 10 < Wiertło <12,7 mm (<1/2 cala) Materiał: tytan | 10 < Wiertło <14mm (<9/16 cala) Materiał: aluminium Wiertło: 10 mm (3/8”) Materiał: tytan Wiertło > 12,7 mm (>1/2 cala) Materiał: CF | Wiertło: 10 mm (3/8”) Materiał: Al Wiertło: 12,7mm (1/2”) Materiał: CFRP