# Vitesse d'alimentation

En principe, une cassette d'avance peut définir deux vitesses d'avance différentes. Une rotation de 180 degrés de la cassette d'avance permet de changer de vitesse d'avance, comme illustré sur la figure ci-dessous. La vitesse d'avance de la perceuse doit être équilibrée avec la vitesse de la broche. Effectuer une sélection parmi les combinaisons de vitesse d'avance disponibles dans le tableau ci-dessous pour obtenir la vitesse d'avance souhaitée.

Nouvelle cassette d'avance
Ancienne cassette d'avance

|  | Cassette d'alimentation
--- | --- | ---
IPR | mm/tour | Réf.
0,0007 | 0,017 | 4141 0428 95
0,0011 | 0,028 | 4141 0428 91
0,0015 | 0,038 | 4141 0428 96
0,0021 | 0,054 | 4141 0428 97
0,0028 | 0,071 | 4141 0428 93
0,0037 | 0,093 | 4141 0428 94
0,0045 | 0,115 | 4141 0428 93
0,0052 | 0,13 | 4141 0428 97
0,0059 | 0,15 | 4141 0428 96
0,0064 | 0,16 | 4141 0428 91
0,0068 | 0,17 | 4141 0428 95