# Calibrazione della posizione del dado di arresto dell'indicizzatore

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia collegata.

PRUDENZA

Indossare guanti per evitare lesioni personali a causa dei bordi metallici taglienti. Il montaggio e lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da manutentori esperti.

Utensili richiesti

- Morsa

- Chiave a forchetta

1. Posizionare il dado di arresto dell'indicizzatore in posizione approssimativa ed eseguire i fori di prova per decidere una posizione più precisa.

   Serrare sempre il dado superiore prima di praticare un foro di prova.

2. Apportare le regolazioni finali ruotando la parte inferiore del dado.

   Per le regolazioni finali, il dado superiore dev'essere serrato leggermente a mano. Per ogni regolazione di 0,02 mm, si può sentire un "clic" durante la rotazione del dado inferiore.

3. Una volta trovata la posizione corretta, serrare il dado di blocco superiore.