# Montaż zespołu ChipLet

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że dopływ sprężonego powietrza nie jest podłączony!

PRZESTROGA

Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych ostrymi krawędziami. Montaż lub demontaż produktu może być wykonywany wyłącznie przez doświadczony personel konserwacyjny.

Wymagane narzędzia

- Imadło

- Klucze płaskie

- Klucz imbusowy

1. Zamocować wiertarkę w imadle z gumowymi okładzinami szczęk, tak aby osłona wrzeciona była skierowana do góry, zaś uchwyt wiertarki w prawo. Zdemontować osłonę wrzeciona przy użyciu klucza płaskiego.

2. Przy użyciu dwóch kluczy płaskich zdemontować z wrzeciona pierścień głębokościowy.

3. Przy użyciu klucza imbusowego zdemontować pokrywę z przodu grzechotki. Dokręcić wkręt w grzechotce i ściągnąć grzechotkę.

4. Przy użyciu klucza imbusowego wymontować łożysko oporowe z wiertarki.

5. Wymienić łożysko oporowe na łożysko ChipLet. Dokręcić łożysko ChipLet kluczem imbusowym.

6. Umieścić grzechotkę z powrotem w jej oryginalnym położeniu. Umieścić pokrywę z przodu grzechotki i dokręcić ją wkrętem.

7. Wykonać czynności od 6 do 8 opisane w punkcie „Instalowanie wiertarki”.