# Test dopo la manutenzione

1. Premere il pulsante di avvio.

   Assicurarsi che:

   - Il motore sia in funzione.

   - Il mandrino giri in avanti.

   - Non si verifichino rumori anomali.

2. Premere il pulsante di emergenza.

   Assicurarsi che:

   - L'alimentazione pneumatica al motore si spegne immediatamente.

   - Il pulsante di emergenza si ferma in posizione chiusa.

3. Scollegare il tubo dell'aria dall'utensile. Rilasciare il pulsante di emergenza e collegare il tubo dell'aria all'utensile. Premere il pulsante di avvio per assicurarsi che l'utensile si avvii.

4. Premere il pulsante di retrazione.

   Assicurarsi che:

   - Il mandrino si ritrae nella direzione opposta (sempre mentre ruota).

   - Il motore si spegne immediatamente (max 0.2 s) quando il mandrino raggiunge la posizione iniziale.

   - Il mandrino percorre una breve distanza in avanti appena prima di smettere di ruotare (difficile da vedere a basse velocità o bassa alimentazione).

5. Premere nuovamente il pulsante di avvio e lasciare spostare il mandrino nella posizione di fine foratura.

   Assicurarsi che:

   - Il mandrino inizia a ritrarsi immediatamente nella direzione opposta (sempre mentre ruota).

   - Il mandrino torna in posizione iniziale e il motore si spegne.

6. Premere il pulsante di rilascio, tenerlo premuto, posizionare la ghiera in una boccola adeguata e rilasciare il pulsante di rilascio.

   Assicurarsi che:

   - La ghiera è bloccata nella boccola.

7. Premere il pulsante di avvio, quindi tenere premuto il pulsante di rilascio.

   Assicurarsi che:

   - L'utensile è ancora bloccato in posizione.

8. Premere il pulsante di ritrazione, attendere che l'utensile si fermi in posizione iniziale e tenere premuto il pulsante di rilascio.

   Assicurarsi che:

   - Rimuovere la ghiera dalla boccola.

Il collaudo post-manutenzione è ora terminato.