# Test nach Wartungseingriff

1. Die Starttaste drücken.

   Folgendes sicherstellen:

   - Der Motor läuft.

   - Die Spindel wird in Vorwärtsrichtung gedreht.

   - Es liegen keine ungewöhnlichen Geräusche vor.

2. Den Not-Aus-Schalter betätigen.

   Folgendes sicherstellen:

   - Die Luftversorgung des Motors wird sofort abgeschaltet.

   - Der Not-Aus-Schalter stoppt in geschlossener Stellung.

3. Den Luftschlauch vom Werkzeug trennen. Den Not-Aus-Schalter lösen und den Luftschlauch am Werkzeug anschließen. Die Starttaste drücken, um zu prüfen, ob das Werkzeug gestartet wird.

4. Die Einfahrtaste drücken.

   Folgendes sicherstellen:

   - Die Spindel wird in Rückwärtsrichtung zurückbewegt (dreht sich weiterhin).

   - Der Motor wird sofort abgeschaltet (max. 0,2 s), nachdem die Spindel in ihre Ausgangsposition zurückgekehrt ist.

   - Die Spindel wird unmittelbar vor dem Drehstopp leicht nach vorne bewegt (dies kann bei niedriger Drehzahl und einer kleinen Vorschubgeschwindigkeit kaum bemerkbar sein).

5. Die Starttaste erneut drücken und warten, bis die Spindel zur nach ausgeführter Bohrung eingenommenen Stellung bewegt wurde.

   Folgendes sicherstellen:

   - Die Spindel wird sofort in Rückwärtsrichtung zurückbewegt (dreht sich weiterhin).

   - Die Spindel kehrt in ihre Ausgangsposition zurück, und der Motor wird abgeschaltet.

6. Die Freigabetaste betätigen und gedrückt halten, die Spannzange in eine geeignete Buchse setzen und die Freigabetaste loslassen.

   Folgendes sicherstellen:

   - Die Spannzange ist in der Buchse befestigt.

7. Die Starttaste drücken und anschließend die Freigabetaste betätigen und gedrückt halten.

   Folgendes sicherstellen:

   - Das Werkzeug bleibt weiterhin in seiner Position verriegelt.

8. Die Einfahrtaste drücken und warten, bis das Werkzeug in der Ausgangsposition stoppt. Anschließend die Freigabetaste betätigen und gedrückt halten.

   Folgendes sicherstellen:

   - Die Spannzange aus der Buchse nehmen.

Die nach der Wartung durchzuführenden Tests sind nun abgeschlossen.