# İndeksleyicinin montajı

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Alyan anahtar

Aşağıdaki bileşenlerin matkaptan çıkartıldığından emin olun:

- Mil kapağı

- Ön kısım

- Matkap ucu

1. Bir alyan anahtar kullanarak konnektörü sökün.

2. Konnektörü indeksleyici ile değiştirin ve konumuna yerleştirin. İndeksi bir alyan anahtar ile sıkın.

Montajı tamamladıktan sonra yukarıdaki parçaları geri takın.