# Räknare

Översikt

Pos | Komponent | Funktion
--- | --- | ---
A | Display | Visar värden och inställningar.
B | Vrid åt vänster (SW-L) | Ställer in värden eller inställningar. Visar informationen på skärmen och används även med knappen SW-R för att ändra värden eller inställningar.
C | Röd-gul LED | Visar larm.
D | Magnetbrytare höger (SW-R) | Ändrar värden eller inställningar. Aktiveras med en magnet och används med knappen SW-L.
E | Grön LED | Visar larm.

Batteri

Använd batteri CR2450N

Användarläge

Följande information visas när du trycker på knappen SW-L. För att växla bland informationen, tryck på knappen samtidigt som den föregående informationen visas.

Kod | Information
--- | ---
CNT-VERKTYG | Antal borrade hål med borrkronan. Nedräkning sker från ett inställt värde.
CNT SERV | Antal borrade hål med PFD. Nedräkning sker från ett inställt värde.
DRL DLAY | Sekunder för borren att flytta innan räknaren upptäcker det som ett borrat hål. Fördröjer PFD om den har en snabb funktion, annars kommer räknaren att räkna den snabba förflyttningen som ett borrat hål.
CNT GLOB | Totalt antal borrade hål med PFD. Räknar upp.
CNT TIME | Antal borrtimmar med PFD.
VAL TOOL MX | Programmerade värden för maximalt antal borrade hål med borrkronan. Det är från detta värde CNT TOOL räknar ner.
VAL SERV MX | Programmerade värden för maximalt antal borrade hål med ADU före underhåll. Det är från detta värde CNT SERV räknar ner.
ALM TOOL | Larmvärde, 6 % av antalet programmerade för verktyg. Värdet där räknaren skickar ett larm om att det är dags att byta borrkronan.
ALM SERV | Larmvärde, 6 % av antalet programmerade för ADU-underhåll. Värdet där räknaren skickar ett larm om att det är dags att byta ADU.
BATTERISPÄNNING | Den procentuella andelen av batteriet som är kvar. Minimum 1,9 V.

Ändra inställning och värde

Om du vill ändra inställningar och värden för räknaren ska båda knapparna SW-L och SW-R användas.

För att komma till inställningsläget ska man trycka på knappen SW-L och samtidigt hålla en magnet över knappen SW-R. Efter det ska SW-L-knappen användas för att gå igenom de värden som kan ändras och för att ändra siffror. Knappen SW-R och nästa knapp ska användas som ett OK (det måste ske inom ett par sekunder). Detta kan också ses längst ned på displayen.

Kod används för att modifiera värden | Modifieras
--- | ---
RST TOOL | Återställer räknaren CNT TOOL och nollställer larm.
RST SERV | Återställer räknaren CNT SERV och nollställer larm.
PRG TOOL | Programvärde VAL TOOL MX för CNT TOOL.
PRG SERV | Programvärde VAL TOOL MX för CNT SERV.
PRG DLY | Program DRL DLAY.
REPL BAT | Skyddar räknaren före batteribyte.

Flödesschema över hur räkneverket fungerar.

Larm

Följande larm kan ses på räknarens lysdioder, röd-gul och grön.

Grön LED | Gul LED | Röd LED | Innebörden av larm
--- | --- | --- | ---
Blinkning |  |  | Borrning upptäckt.
Blinkning | Blinkning |  | Varning för mindre än 6 % för ALM TOOL eller ALM SERV under en borrning.
| Blinkning |  | Varning för mindre än 6 % för ALM TOOL eller ALM SERV.
Blinkning |  | Blinkning | Gränserna för CNT TOOL eller CNT SERV överskrids under en borrning.
|  | Blinkning | Gränserna för CNT TOOL eller CNT SERV överskrids.
Blinkning | Blinkning | Blinkning | Låg batterinivå under en borrning.
| Blinkning | Blinkning | Låg batterinivå.
|  | Snabb blinkning | Batteriet behöver bytas.

Installera räknaren

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som krävs

- Torxnyckel

1. Ta bort skruvarna som fäster luftlogiklocket med en insexnyckel.

2. Ta bort skyddet.

3. Anslut kabeln till uttaget på baksidan av räknaren.

4. Sätt avstånden mellan räknaren och luftlogiken. Installera räknaren och dra åt med skruvarna med hjälp av en Torxnyckel.

   Se till att kabeln inte kommer i kläm.

5. Sätt tillbaka luftlogiklocket i sin ursprungliga position och dra åt locket med skruvarna med en insexnyckel.

6. Tryck på knappen SW-L för att börja använda räknaren.