# Liberação da pinça concêntrica sem pressão do ar

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

1. Retire o parafuso.

2. Posicione a ferramenta de liberação e fixe-a.

3. Gire o botão no sentido horário até liberar a pinça concêntrica.

4. Remova a ferramenta da parte de fixação.

5. Remova a ferramenta de liberação e instale o parafuso.