# Remplissage du réservoir de lubrifiant

AVERTISSEMENT

S'assurer que l'alimentation en air n'est pas raccordée.

ATTENTION

Porter des gants pour éviter les blessures susceptibles d'être occasionnées par les tranchants acérés. Seul un personnel de maintenance expérimenté est habilité à monter ou démonter le produit.

1. Débrancher le flexible pneumatique de la perceuse.

2. Raccorder une station de remplissage au raccord d'huile de la perceuse. Remplir le réservoir de lubrifiant d'huile. La contenance maximale du réservoir est de 30 ml.

   La pression d'huile maximale est de 3,5 bar.

   Débrancher la station de remplissage.

3. Raccorder l'alimentation en air à la perceuse.

4. Appuyer sur le bouton d'amorçage pour alimenter le foret en huile.

5. Démarrer la perceuse.

6. Faire fonctionner brièvement la perceuse et appuyer sur le bouton de rétraction pour l'arrêter. S'assurer que l'écoulement d'huile s'interrompt lorsque l'on appuie sur le bouton de rétraction.

Liquide de refroidissement

A | Le capteur de liquide de refroidissement indique le niveau d'huile lorsque la perceuse fonctionne. Le capteur est entièrement allongé au niveau d'huile minimum de 3 ml.
B | Buse d'air Ajuste la quantité d'air dans la brume mélangée en remplaçant la taille de la buse d'air.
C | Contrôle du débit du liquide de refroidissement Règle le débit du liquide de refroidissement avec la buse d'huile dans le chapeau du protège-broche.
D | Indicateur de niveau de liquide de refroidissement Le réservoir de liquide de refroidissement est divisé en deux réservoirs, gauche et droit. Chaque réservoir a son propre indicateur de niveau.