# Başlangıç konumu ve delme derinliği

Durdurma halkalarını kullanarak, aşağıdaki parametreleri tanımlayabilirsiniz:

- Matkap ucunun başlangıç konumu

- Delme derinliği

Konum | Parça | Fonksiyon
--- | --- | ---
1 | Başlangıç konumu halkası (gerekli değil) | Delme için başlangıç konumunu tanımlar. Bu, matkap ucunun yüzeye önceden belirlenen emniyetli mesafede hızlıca konumlandırılmasını sağlar. Başlangıç konumu ayarlanabilir.
2 | Başlangıç konumu | Delme için başlangıç konumunu kontrol eder. Başlangıç konumu halkası başlangıç konumunda disk yaya eriştiğinde, motor kapanır. NOT: Başlangıç konumu halkası kullanılmazsa, milin en alçak kısmı başlangıç konumunda disk yaya eriştiğinde motor kapanır.
3 | Derinlik halkası | Delme derinliğini belirler.
4 | Derinlik konumu | Delme derinliğini kontrol eder. Derinlik halkası durdurma yüzeyine eriştiğinde, mil başlangıç konumuna geri döner. Geri dönme sonrasında motor otomatik olarak kapanır.

Delme derinliğini hesaplayın

Aşağıdaki formüle göre istenen strok D'ye göre derinlik halkası ve derinlik kafası (şekildeki L boyutu) arasındaki mesafeyi hesaplayabilirsiniz:

L (mm) =D (mm) + 24,95 mm

L (in) = D (in) + 0,98 in