# Przed wierceniem

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo zgniecenia

Nie wolno używać narzędzia, jeśli element indeksujący nie jest prawidłowo zablokowany! Niezablokowanie narzędzia może spowodować obrót całego narzędzia i stać się przyczyną poważnych szkód materialnych i obrażeń ciała.

- Należy sprawdzić, czy kołek blokujący jest w płaszczyźnie nakrętki z tolerancją wystawania mniejszą niż 0,3 mm.

Przed rozpoczęciem użytkowania wiertarki muszą być spełnione następujące warunki:

- Wąż pneumatyczny jest podłączony do wiertarki.

- Przednia część jest zablokowana w uchwycie.

Sprawdzić działanie przycisku wyłącznika awaryjnego w następujący sposób:

1. Nacisnąć przycisk uruchamiania.

2. Nacisnąć przycisk wyłącznika awaryjnego, tak aby zablokował się w położeniu wciśnięcia. Dopływ sprężonego powietrza do silnika zostaje odcięty i następuje zatrzymanie wrzeciona.

3. Odłączyć wąż pneumatyczny.

4. Wyciągnąć przycisk wyłącznika awaryjnego w celu jego zresetowania.

5. Ponownie podłączyć wąż pneumatyczny.

Przed wierceniem należy wykonać następujące czynności:

1. Zablokować narzędzie w zacisku.

2. Nacisnąć przycisk (A lub B), aby zwolnić element indeksujący i ustawić położenie narzędzia.

3. Zwolnić przycisk, aby zablokować w żądanym położeniu.

4. Upewnić się, że kołek blokujący na elemencie indeksującym jest zrównany z powierzchnią nakrętki.

5. Przechylić narzędzie w obie strony, aby upewnić się, że zostało zablokowane w położeniu.