# Vorschubgeschwindigkeit

Normalerweise kann eine Zufuhrkassette zwei verschiedene Vorschubgeschwindigkeiten festlegen. Durch Drehen der Zufuhrkassette um 180 Grad wird die Vorschubgeschwindigkeit wie unten abgebildet geändert. Die Vorschubgeschwindigkeit des Bohrers muss an die Spindeldrehzahl angepasst werden. Wählen Sie unter den verfügbaren Optionen für die Vorschubgeschwindigkeit in der untenstehenden Tabelle eine aus, mit der Sie die gewünschten U/min erzielen.

Neue Zufuhrkassette
Alte Zufuhrkassette

|  | Zuführkassette
--- | --- | ---
IPR | mm/U | Bestell-Nr.
0,0007 | 0,017 | 4141 0428 95
0,0011 | 0,028 | 4141 0428 91
0,0015 | 0,038 | 4141 0428 96
0,0021 | 0,054 | 4141 0428 97
0,0028 | 0,071 | 4141 0428 93
0,0037 | 0,093 | 4141 0428 94
0,0045 | 0,115 | 4141 0428 93
0,0052 | 0,13 | 4141 0428 97
0,0059 | 0.15 | 4141 0428 96
0,0064 | 0.16 | 4141 0428 91
0,0068 | 0,17 | 4141 0428 95