# Ana parçalar ve işlevler

Konum | Bileşen | Fonksiyon
--- | --- | ---
1 | Mil | Matkabın ana döner kısmı.
2 | Mil koruması | Operatörü dönen mile karşı korur. Matkap ucuna soğutucu sıvı gönderir.
3 | Yağ nozülü | Matkap ucuna gelen yağlayıcının miktarını kontrol eder.
4 | Hava nozülü | Matkap ucuna gelen hava akışını belirler.
5 | Kafa | Motordan gelen dönüş torkunu ve ilerlemeyi mile iletir.
6 | Besleme kaseti | Mil ilerleme hızını tanımlar. İnç / devir (IPR) veya milimetre / devir (mm/dev) olarak ölçülür.
7 | Hava mantığı | Matkabı çalıştırır.
8 | Ayrık dişli | Dönüş hızını tanımlar. Devir / dakika (RPM) olarak ölçülür.
9 | Motor mahfazası (dişli düşürmeli motor) | Mile gücü ve devri iletir. RPM aralığını belirler.
10 | Motor valfi | Türbin motoruna hava akışını iletir.
11 | Sayaç | Delmelerin sayısını hesaplar (opsiyonel).
12 | Başlat düğmesi | Motoru çalıştırır ve matkap ilerlemesini ve dönüş mekanizmasını aktive eder. Motor düğme bırakılana kadar çalışmaya devam eder. Mil önceden belirlenen delme derinliğine eriştiğinde, otomatik olarak başlangıç konumuna geri döner ve motor durur.
13 | Geri çekme düğmesi | Mili delme işlemi sırasında istediğiniz zaman başlangıç konumuna geri alır. Geri çekme sonrasında motor otomatik olarak durur.
14 | Ayırma düğmesi | Eşmerkezli bilezik ayağını veya dizinleyiciyi (havayla çalıştırılan ön parçayı) serbest bırakır. Sadece ön kısım takılı olduğunda geçerlidir.
15 | Duraklatma düğmesi | Aleti anlık olarak durdurur. Başlat düğmesine basıldıktan sonra delme işlemi devam eder. Duraklatma düğmesi aletin ve delme derinliğinin ayarlanması sırasında da kullanılır.
16 | Acil durdurma düğmesi | Motora gelen hava beslemesini kapatır ve delme işlemi sırasında mili istenilen anda durdurur. Basıldığında, acil durdurma düğmesi bulunduğu konumda kilitlenir. Acil durdurma düğmesini manuel olarak sıfırlamadan önce matkabın hava besleme bağlantısını kesin. Matkabı hava beslemesine bağlayın ve matkabı yeniden çalıştırın.
17 | Besleme düğmesi | Sıvının matkap ucundan aktığını teyit eder.
18 | Gösterge | Yağ seviyesi delik delme sırasında düşük olduğunda bildirir.
19 | Yağ konnektörü | Yağlama pompasını yağlama deposuna bağlar.