# Matkabın montajı

UYARI

Hava kaynağının bağlı olmadığından emin olun.

DİKKAT

Sivri kesme kenarları nedeniyle yaralanmamak için eldiven giyin. Sadece deneyimli bakım personeli ürünü monte edebilir veya sökebilir.

Gerekli aletler

- Mengene

- Açık uçlu anahtarlar

- Alyan anahtar

1. Matkabı hava mantığı ünitesi aşağı ve matkap kolu sağa gelecek şekilde lastik desteklerle bir mengeneye bağlayın.

2. Mümkünse, başlama konumu halkasını mil üzerine takın ve konum içinde hareket ettirin. Bir alyan anahtar kullanarak başlangıç konumu halkasını sıkın.

3. Mili mil soketi içine yukarıdan takın. Açık uçlu anahtar kullanarak mili ilerletmek için mili saatin aksi yönünde çevirin.

4. Matkap ucunu mile yerleştirin. Dönmelerini önlemek için açık uçlu anahtarı mil soketine ve matkap ucu tabanına yerleştirin. Bağlantıyı sıkın. Ön kısmı matkap ucunun üzerine koyun. Konnektöre sabitlemek için ön kısmı saatin aksi yönünde çevirin.

5. Matkabı gevşetin ve ters çevirin. Matkabı bir mengeneye bağlayın.

6. Derinlik halkasını mil üzerine takın ve konuma hareket ettirin. Derinlik halkasını iki adet açık uçlu anahtarla sıkın.

7. Mil korumasını mil üzerine koyun. Mil korumasını açık uçlu anahtar kullanarak sabitleyin.

8. Bir hava hortumu rakorunu motor valfi yanındaki konnektöre bağlayın. Hava hortumunu rakora bağlayın. Acil durdurma düğmesinin bir işlevsel testini yapın:

   1. Başlat düğmesine basın.

   2. Konumuna kilitlenmesi için acil durdurma düğmesine basın. Motora gelen hava beslemesi kapanır ve mil durur.

   3. Hava hortumunu ayırın.

   4. Sıfırlamak için acil durdurma düğmesini çekin.