# Montaż indeksującej nakrętki ograniczającej

Po zamontowaniu indeksującej nakrętki ograniczającej produkt zostaje przystosowany do wiercenia i fazowania otworu z wysoką precyzją podczas jednej operacji

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że dopływ sprężonego powietrza nie jest podłączony!

PRZESTROGA

Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych ostrymi krawędziami. Montaż lub demontaż produktu może być wykonywany wyłącznie przez doświadczony personel konserwacyjny.

Wymagane narzędzia

- Imadło

- Klucz płaski

1. Zamocować wiertarkę w imadle z gumowymi okładzinami szczęk.

2. Zdemontować z wrzeciona osłonę wrzeciona.

3. Przy użyciu klucza płaskiego zdemontować z wrzeciona pierścień głębokościowy.

4. Ręcznie zamontować indeksującą nakrętkę ograniczającą na wrzecionie.

   OSTRZEŻENIE

   Indeksująca nakrętka ograniczająca musi zostać umieszczona prawidłowo, zgodnie z ilustracjami. W przypadku jej umieszczenia górną stroną do dołu, cały produkt zostanie poważnie uszkodzony podczas użytkowania.

   Należy pamiętać, że wewnątrz nakrętki znajdują się 4 metalowe występy. Podczas mocowania nakrętki te występy muszą wejść w 4 odpowiadające im rowki na wrzecionie.