# 대기 질

열악한 공기 품질은 공구에 손상을 주고 성능을 감소시킬 수 있음.

- 최적의 성능과 최대 제품 수명을 위해, 최대 이슬점(-5°C (23°F))의 압축 공기를 사용할 것을 권장합니다. 또한 Atlas Copco 동결 유형 제습 장치를 설치하는 것이 좋습니다.

- 별도의 대기 필터를 사용하여, 30마이크론 이상의 고체 입자와 90% 이상의 액체물을 제거합니다. 가능한 도구에 가깝게 필터를 설치하고 압력 저하를 방지하려면 다른 대기 준비 기기에 앞서 설치합니다.

- 윤활이 없는 공구는 환경적인 관점에서 보다 나은 선택입니다.

공구는 오일이 제거된 공기로 사용하는 것을 권장합니다. 윤활 처리가 된 공기를 사용해야 하는 경우, Atlas Copco oil-fog 윤활기(DIM)를 설치할 것을 권장합니다. 윤활기는 분당 최대 20방울(1 drop = 15 mm3)로 설정해야합니다. 단일 지점 윤활기 유형의 Atlas Copco Dosol은 단기 작업 주기 공구에도 사용할 수 있습니다. Dosol 설정에 대한 정보는 기본 카탈로그의 AirLine Accessories 아래에 나와 있습니다.

제품 수명을 극대화하기 위해, 오일이 함유된 공기로 공구를 작동한 후에는 오일이 없는 공기로 다시 전환하는 것을 권장하지 않습니다.