# Essai après entretien

1. Appuyer sur le bouton de démarrage.

   S'assurer que :

   - Le moteur fonctionne.

   - La broche avance.

   - Aucun bruit anormal n'apparaît.

2. Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence.

   S'assurer que :

   - L'alimentation en air du moteur se coupe immédiatement.

   - Le bouton d'arrêt d'urgence se bloque en position fermée.

3. Débrancher le flexible pneumatique de l'outil. Libérer le bouton d'arrêt d'urgence et brancher le flexible pneumatique sur l'outil. Appuyer sur le bouton de démarrage pour s'assurer que l'outil démarre.

4. Appuyer sur le bouton de rétraction.

   S'assurer que :

   - La broche se rétracte en marche arrière (tout en restant en rotation).

   - Le moteur s'arrête immédiatement (0,2 s maxi.) dès que la broche atteint la position de repos.

   - La broche avance sur une courte distance juste avant de s'arrêter de tourner (ceci peut être difficile à observer à basse vitesse et avec des avances réduites).

5. Appuyer à nouveau sur le bouton de démarrage et laisser la broche aller en position de fin de perçage.

   S'assurer que :

   - La broche se rétracte immédiatement en marche arrière (tout en restant en rotation).

   - La broche revient en position de repos et le moteur s'arrête.

6. Appuyer sur le bouton de desserrage, le maintenir enfoncé, placer la pince dans une douille adaptée et relâcher le bouton de desserrage.

   S'assurer que :

   - La pince est bloquée dans la douille.

7. Appuyer sur le bouton de démarrage, puis appuyer de façon prolongée sur le bouton de desserrage.

   S'assurer que :

   - L'outil reste bloqué en position.

8. Appuyer sur le bouton de rétraction, attendre que l'outil s'arrête en position de repos et appuyer de façon prolongée sur le bouton de desserrage.

   S'assurer que :

   - Retirer la pince de la douille.

Le test après entretien est maintenant terminé.