# Huvudkomponenter och funktioner

Pos | Komponent | Funktion
--- | --- | ---
1 | Spindel | Huvudroterande del av borren.
2 | Spindelskydd | Skyddar operatören från den roterande spindeln. Förser borrskäret med kylvätska.
3 | Oljemunstycke | Styr mängden smörjmedel till borrkronan.
4 | Luftmunstycke | Ställer luftflödet till borrkronan.
5 | Huvud | Överför rotationsmoment och matning från motorn till spindeln.
6 | Matningskassett | Definierar spindelns matarhastighet. Mätt i inches per revolution (IPR) eller millimeter per revolution (mm/rev).
7 | Luftlogik | Driver borren.
8 | Splitväxel | Definierar rotationshastighet. Mätt i revolutions per minute (RPM) (varv/minut).
9 | Motorhus (motor med reduktionsväxel) | Ger kraft och rotation till spindeln. Definierar PRM-intervall.
10 | Motorventil | Ger luftflödet till turbinmotorn.
11 | Räknare | Räknar antalet borrningar (tillval).
12 | Startknapp | Startar motorn och aktiverar borrmatningen och rotationsmekanismen. Motorn fortsätter att köra efter att knappen har frigjorts. När spindeln når det förinställda borrdjupet, återgår den automatiskt till startpositionen och motorn stängs av.
13 | Dra tillbaka-knapp | Återför spindeln till startpositionen när som helst under borrcykeln. Motorn stängs av automatiskt efter att den går tillbaka.
14 | Frigöringsknapp | Frigör foten på indexerns koncentriska hylsa (luftdriven främre del). Endast tillämpbar om den främre delen är installerad.
15 | Pausknapp | Stannar verktyget temporärt. Borrningscykeln fortsätter efter att startknappen har tryckts in. Pausknappen används också när verktyget och borrdjupet ställs in.
16 | Nödstoppknapp | Stänger av luftflödet till motorn och stannar spindeln när som helst under borrning. Nödstoppsknappen låses i sitt läge, när den en gång har tryckts in. Koppla ur borren från lufttillförseln innan du återställer nödstoppsknappen manuellt. Koppla ihop borren med lufttillförseln och starta om borren.
17 | Insprutningsknapp | Verifierar att vätska strömmar ut ur borrkronan.
18 | Indikator | Indikerar när oljenivån är låg under borrningen.
19 | Oljeanslutning | Ansluter smörjpumpen till smörjtanken.