# Installation de l'écrou d'arrêt pour indexage

L'écrou d'arrêt pour indexage permet d'adapter le produit pour le perçage et le fraisurage d'un trou avec une haute précision en une seule opération.

AVERTISSEMENT

S'assurer que l'alimentation en air n'est pas raccordée.

ATTENTION

Porter des gants pour éviter les blessures susceptibles d'être occasionnées par les tranchants acérés. Seul un personnel de maintenance expérimenté est habilité à monter ou démonter le produit.

Outillage nécessaire

- Étau

- Clé à fourche

1. Serrer la perceuse dans un étau équipé de garnitures en caoutchouc.

2. Déposer le protège-broche de la broche.

3. Retirer la bague de profondeur de la broche à l'aide d'une clé à fourche.

4. Poser l'écrou d'arrêt pour indexage sur la broche à la main.

   AVERTISSEMENT

   L'écrou d'arrêt pour indexage doit être correctement placé, conformément aux illustrations. S'il est placé à l'envers, l'ensemble du produit risque de subir de sérieux dégâts lors de la mise en fonctionnement.

   Noter qu'il y a 4 languettes métalliques à l'intérieur de l'écrou. Ces languettes doivent s'engager dans les 4 rainures correspondantes sur la broche lors de la fixation de l'écrou.