# Posizione di partenza e profondità di foratura

Utilizzando gli anelli di arresto, è possibile definire i seguenti parametri:

- Posizione di partenza della punta da trapano

- Profondità di foratura

Pos | Componente | Funzione
--- | --- | ---
1 | Anello della posizione di partenza (non necessario) | Definisce la posizione di partenza per la foratura. Questo consente un rapido posizionamento della punta da trapano alla distanza sicura predefinita sulla superficie. La posizione di partenza può essere regolata.
2 | Posizione di partenza | Controlla la posizione di partenza per la foratura. Una volta che l'anello della posizione di partenza raggiunge la molla a disco in posizione di riposo, il motore si spegne. NOTA: Se l'anello della posizione di partenza non viene utilizzato, il motore si spegne quando la parte più bassa del mandrino raggiunge la molla a disco in posizione di riposo.
3 | Anello di profondità | Definisce la profondità di foratura.
4 | Posizione di profondità | Controlla la profondità di foratura. Una volta che l'anello di profondità raggiunge la superficie di arresto, il mandrino si ritrae nella posizione di partenza. Il motore si spegne automaticamente dopo la ritrazione.

Calcolare la profondità di foratura

È possibile calcolare la distanza tra l'anello di profondità e la testa di foratura (dimensione L nella figura) per la corsa desiderata D secondo la seguente formula:

L (mm) =D (mm) + 24,95 mm

L (pollici) = D (pollici) + 0,98 pollici