# Instalace indexovací zarážkové matice

S indexovací zarážkovou maticí je produkt přizpůsoben pro vrtání a zahlubování otvorů s vysokou přesností v rámci jediné operace.

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Otevřený klíč

1. Upevněte vrtačku do svěráku s pryžovými podložkami.

2. Sejměte z vřetena kryt vřetena.

3. Sejměte prstenec hloubky z vřetena pomocí otevřeného klíče.

4. Rukou nasaďte indexovací zarážkovou matici na vřeteno.

   VÝSTRAHA

   Indexovací zarážková matice musí být nasazena správně podle ilustrace. Pokud bude nasazena obráceně, dojde při provozu k vážnému poškození celého zařízení.

   Povšimněte si, že uvnitř matice jsou 4 kovové úchytky. Tyto úchytky musí být při nasazování matice zlehka zasunuty do 4 odpovídajících zářezů na vřetenu.