# 空气质量

空气质量差可能对工具造成损坏并使其性能降低。

- 要获得最佳性能和最长的产品使用寿命，我们建议使用最大露点为 -5°C (23°F) 的压缩空气。我们还建议安装 Atlas Copco 制冷型空气干燥器。

- 使用单独的空气过滤器，可以滤掉 30 微米以上的固体颗粒和 90% 以上的液态水。尽量靠近工具安装过滤器并在任何其他空气处理装置之前安装，以防压力下降。

- 从环境角度讲，免润滑的工具会是更好的选择。

我们建议使用带无油空气的工具。如果您需要使用润滑空气，我们强烈推荐安装 Atlas Copco 油雾润滑器 (DIM)。应设置为每分钟最多 20 滴 (1 滴 = 15 mm3）。单点润滑器 Atlas Copco Dosol 也可用于运行周期较短的工具。有关 Dosol 设置的信息可以在主目录中的“气路配件”下找到。

为了延长产品使用寿命，一旦使用含油空气操作工具，建议不要再次切换到无油空气。