# Instalación de la tuerca de tope de indexado

Con la tuerca ciega de indexado, el producto se adapta para perforar y avellanar un orificio con alta precisión en una sola operación.

ADVERTENCIA

Asegúrese de que el suministro de aire no está conectado.

PRECAUCIÓN

Utilice guantes para evitar lesiones personales causados por los bordes afilados. Solo el personal de mantenimiento con experiencia puede montar o desmontar el producto.

Herramientas necesarias

- Mordaza

- Llave fija

1. Sujete la broca en un tornillo de banco con almohadillas de goma.

2. Retire la protección del eje del eje.

3. Extraiga el anillo de profundidad del eje utilizando una llave fija.

4. Instalación de la tuerca de tope de indexado en el eje a mano.

   ADVERTENCIA

   La tuerca de tope de indexado se debe colocar correctamente, según muestran las ilustraciones. Si se coloca boca abajo, el producto completo quedará gravemente dañado durante su uso.

   Obsérvese que hay 4 lengüetas metálicas dentro de la tuerca. Estas lengüetas tienen que introducirse en las 4 ranuras correspondientes del eje al fijar la tuerca.