# Montaż zestawu elementu indeksującego HD

OSTRZEŻENIE

Upewnić się, że dopływ sprężonego powietrza nie jest podłączony!

PRZESTROGA

Należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych ostrymi krawędziami. Montaż lub demontaż produktu może być wykonywany wyłącznie przez doświadczony personel konserwacyjny.

Wymagane narzędzia

- Klucz płaski

- Zestaw narzędzi do montażu elementu indeksującego

1. Ustawić obudowę elementu indeksującego na bloku.

2. Umieścić nakrętkę w obudowie elementu indeksującego, gwintem do dołu. Dokręcić nakrętkę narzędziem montażowym elementu indeksującego.

3. Umieścić podkładkę falistą i wałek. Z wypustami skierowanymi w dół w kierunku obudowy elementu indeksującego.

4. Nacisnąć przycisk na obudowie elementu indeksującego, aby nakrętka dała się łatwo przesunąć do samego dołu. Za pomocą klucza płaskiego dokręcić umieszczoną na wałku przednią nakrętkę na obudowie elementu indeksującego.