# 문제해결 개요

아래 표는 일반 문제, 가능 이유 및 필수 조치를 설명합니다.

공급 압력을 확인해 문제해결을 시작합니다. 참조값: 5-7 bar.

문제 | 가능한 이유 | 조치
--- | --- | ---
에어 호스가 연결되면 공구가 즉시 작동합니다. | 모터 밸브 결함 / 개방부에 걸림. | 모터 밸브를 교체합니다.
| 에어 로직 장치 결함. | 에어 로직 장치를 교체합니다.
모터가 실행되지만, 스핀들이 회전하지 않습니다. | 모터 하우징의 분할 기어, 유성 기어, 베벨 기어 또는 기어 휠 결함. | 준비: 헤드에서 모터 밸브와 모터를 제거합니다. 기어의 입력축이 회전합니다.
|  | 스핀들이 회전하고 기어가 원활하게 실행될 경우: 1) 모터 하우징의 기어 휠이 양호한지 확인하십시오. 2) 하우징에서 모터를 제거하고 외향 기어가 양호한지 확인하십시오. 3) 저속 장치: 일차 기어가 양호할 경우, 유성 기어가 양호한지 확인하십시오. 4) 고속 장치: 스플라인 어댑터와 기어 / 스플라인이 양호한지 확인하십시오.
|  | 스핀들이 회전하지 않고 기어가 엉킨 경우: 1) 분할 기어를 제거합니다. 2) 축 하나를 회전하고 나머지는 고정합니다. 분할 기어의 상태가 양호할 경우: 3) 베벨 기어 하우징에서 베벨 기어를 제거합니다. 4) 베벨 기어의 상태가 양호한지 확인하십시오.
|  | 베벨 기어가 양호할 경우, 헤드의 기어 휠이 파손됩니다.
스핀들이 회전하지만, 전방으로 이송되지 않습니다. | 에어 로직 장치 결함. | 스핀들에서 딸깍하는 소리가 날 경우: 스핀들이 홈 위치에서 걸렸을 수 있으며, 그렇지 않을 경우 이송 기어가 양호한지 확인하십시오. 스핀들을 제거하고, 스핀들 변경 섹션을 참조하십시오. 테스트를 수행합니다. 스핀들이 다시 막힐 경우 서비스를 받아야 합니다. 스핀들이 회전하는지 테스트합니다.
| 기어 문제를 이송합니다. | 클러치 해제 순간이 올바른지 확인하고, 지침은 Atlas Copco 담당자에게 문의하십시오.
| 에어 로직 장치 결함. | 에어 로직 장치를 교체합니다.
드릴 사이클 완료 전 스핀들이 정지하거나 역이송됩니다. | 드릴 비트 결함. | 드릴 비트를 교체합니다.
| 과부하 클러치의 너무 짧은 클러치 해제 순간. | 클러치 해제 순간이 올바른지 확인하고, 지침은 Atlas Copco 담당자에게 문의하십시오.
| 너무 높은 드릴힘. 너무 큰 드릴 크기. | 사양에 따라 rpm / 이송 / 드릴 크기를 확인합니다.
최종 위치 전에 모터가 정지합니다. | 상단 하우징 밸브 핀의 공기 누출. | 밸브 핀을 교체합니다.
| O링 누락 또는 결함. | 상단 하우징에 있는 모든 O링이 양호한지 확인하십시오. 필요 시 교체하십시오.
| 상단 하우징에 있는 모터 밸브 결함. | 모터 밸브를 교체합니다.
스핀들은 드릴이 완료되면 역이송되지 않습니다. | 밸브 핀 결함. | 밸브 핀을 교체합니다.
| 밸브 핀 차단됨. | 밸브 핀이 그리스와 오염물로 막히지 않았는지 확인하십시오.
| 에어 로직 장치 결함. | 에어 로직 장치를 교체합니다.
| 로커 밸브 결함. | 로커 밸브를 교체합니다.
스핀들은 인입 버튼이 활성화되면 역이송되지 않습니다. | 에어 로직 장치 결함. | 에어 로직 장치를 교체합니다.
시작 버튼을 활성화하면 공구가 작동하지 않습니다. | 너무 낮은 공급 압력. | 공급 압력이 올바른지 확인하고, 기술 데이터 섹션을 참조하십시오.
| 비상 정지 활성화됨. | 응급 정지 버튼을 당겨 재설정합니다.
| 상단 하우징 밸브 핀의 공기 누출. | 공기가 누출되지 않게 하십시오.
| 모터 밸브 결함. | 모터 밸브를 교체합니다.
| 에어 로직 장치 결함. | 에어 로직 장치를 교체합니다.
| O링의 결함 또는 누락으로 인한 조인트의 공기 누출 | 모든 O링의 상태가 양호한지 확인하십시오.
| 모터 밸브 차단됨. | 밸브가 막히지 않았는지 확인하십시오.
| 로커 밸브 결함. | 로커 밸브를 교체합니다.
시작 버튼을 활성화하면 공구가 느리게 작동합니다. | 모터 밸브의 O링이 윤활되지 않았습니다. | 지침은 윤활 섹션을 참조하십시오.
모터가 작동하지만, 시작 버튼을 놓으면 즉시 중단합니다. | 개방부의 과부하 클러치 걸림. | 과부하 클러치가 올바로 작동하는지 확인하십시오.
| 밸브 핀의 공기 누출. | 과부하 클러치를 교체합니다.
| 에어 로직 장치 결함. | 에어 로직 장치를 교체합니다.
모터는 정지하기 전 홈 위치에서 중지하거나 "불필요하게 장기간 동안" 실행되지 않습니다. | 로커 밸브 결함. | 로커 밸브를 교체합니다.
| 밸브 핀 결함. | 상단 하우징에 있는 밸브 핀을 교체합니다.
| 모터 밸브가 너무 느리게 닫힘. | 모터 밸브를 교체합니다.
| 밸브 핀에서 정지합니다. | 상단 하우징에 있는 밸브 핀이 막히지 않았는지 확인합니다.
잘못된 스핀들 속도. 참조값: 정격 속도의 +/- 10%. | 모터 결함. | 모터를 교체합니다.
| 분할 기어가 역방향으로 전환됨. | 분할 기어의 사양이 올바른지 그리고 올바른 측면으로 세워져 있는지 확인하십시오.
| 잘못된 분할 기어. | 올바른 분할 기어를 선택했는지 확인하십시오.
시작 버튼을 눌렀을 때 공구가 시작되고 이송이 전달되지만, 시작 버튼을 놓으면 인입됩니다. | 과부하 클러치 밸브 핀의 공기 누출. | 모든 O링의 상태가 양호한지 확인하십시오. 과부하 클러치를 교체합니다.
공구가 작동하지만 시작 버튼을 놓으면 인입됩니다. | 과부하 클러치의 공기 누출. | 과부하 클러치를 교체합니다.