# Motorgehäuse

Schmiermittelmenge gesamt: ca. 12 ml.

Pos. | Beschreibung
--- | ---
A1 | Eine dünne Schicht Schmiermittel A oder B auftragen.
A2 | An den Zahnrädern 3 ml des Schmiermittels A auftragen.
A3 | Eine dünne Schicht Schmiermittel A auftragen.
A4 | Den Bereich zwischen den Nadellagern mit Schmiermittel A füllen.
B4 | Den Zwischenraum mit 7 ml des Schmiermittels B füllen.
C | Kein Schmiermittel auftragen.