# Testa efter service

1. Tryck på startknappen.

   Se till att:

   - Motorn är igång.

   - Spindeln matar framåt.

   - Inga onormala ljud förekommer.

2. Tryck på nödknappen.

   Se till att:

   - Luftflödet till motorn stängs av genast.

   - Nödknappen stannar i stängd position.

3. Koppla bort luftslangen från verktyget. Frigör nödknappen och anslut luftslangen till verktyget. Tryck på startknappen för att se till att verktyget startar.

4. Tryck på dra tillbaka-knappen.

   Se till att:

   - Spindeln dras tillbaka i omvänd riktning (roterar fortfarande).

   - Motorn stängs av genast (max. 0,2 s.) efter att spindeln når positionen hemma.

   - Spindeln rör sig en liten bit framåt precis innan den slutar rotera (kan vara svårt att se vid låg hastighet och små matningar).

5. Tryck på startknappen igen och låt spindeln röra sig för att borra avlutad position.

   Se till att:

   - Spindeln börjar dra sig tillbaka i omvänd riktning genast (roterar fortfarande).

   - Spindeln återgår till positionen hemma och motorn stängs av.

6. Tryck på frigöringsknappen, håll den nere, placera hylsan i en lämplig bussning och frigör frigöringsknappen.

   Se till att:

   - Hylsan är låst i bussning.

7. Tryck på startknappen, tryck sedan på och håll nere frigöringsknappen.

   Se till att:

   - Verktyget är fortfarande låst i sin position.

8. Tryck på dra tillbka-knappen, vänta på att verktyget ska stanna i positionen hemma och tryck på frigöringsknappen och håll den nere.

   Se till att:

   - Ta bort hylsan från bussningen.

Test efter service är nu avslutad.