# Główne części składowe i ich funkcje

Poz. | Część | Funkcja
--- | --- | ---
1 | wrzeciono | Główna obrotowa część wiertarki.
2 | osłonę wrzeciona | Chroni operatora przed obracającym się wrzecionem. Zaopatruje wiertło w chłodziwo.
3 | Dysza olejowa | Reguluje ilość środka smarnego podawanego na wiertło.
4 | Dysza powietrzna | Ustala przepływ powietrza do wiertła.
5 | Głowica | Przekazuje moment obrotowy i posuw z silnika na wrzeciono.
6 | Kaseta posuwu | Określa prędkość posuwu wrzeciona Mierzoną w calach na obrót (IPR) lub milimetrach na obrót (mm/obr.).
7 | Pneumatyczny moduł logiczny | Steruje pracą wiertarki.
8 | Przekładnia dzielona | Określa prędkość obrotową. Mierzoną w obrotach na minutę (obr./min).
9 | Obudowa silnika (silnik z przekładnią redukcyjną) | Przekazuje moc i moment obrotowy na wrzeciono. Określa zakres prędkości obrotowej w obr./min.
10 | Zawór silnika | Zapewnia dopływ powietrza do silnika turbinowego.
11 | Licznik | Zlicza liczbę wierceń (opcja).
12 | Przycisk uruchamiania | Uruchamia silnik i włącza mechanizm posuwu i obrotów wiertarki. Silnik kontynuuje pracę po zwolnieniu przycisku. Gdy wrzeciono osiągnie wstępnie ustaloną głębokość wiercenia, automatycznie powraca do położenia początkowego i silnik zostaje wyłączony.
13 | Przycisk wycofywania | Powoduje powrót wrzeciona do położenia początkowego w dowolnej chwili cyklu wiercenia. Po wycofaniu wrzeciona następuje automatyczne wyłączenie silnika.
14 | Przycisk zwalniania | Zwalnia stopkę samocentrującej oprawki pierścieniowej lub element indeksujący (przednia część z napędem pneumatycznym). Dotyczy tylko przypadku zainstalowania przedniej części.
15 | Przycisk przerwy | Powoduje chwilowe zatrzymanie narzędzia. Cykl wiercenia zostaje wznowiony po naciśnięciu przycisku uruchamiania. Przycisk przerwy jest również używany podczas ustawiania narzędzia i głębokości wiercenia.
16 | Przycisk wyłączania awaryjnego | Wyłącza dopływ sprężonego powietrza do silnika i zatrzymuje wrzeciono w dowolnej chwili podczas cyklu wiercenia. Po naciśnięciu przycisk wyłącznika awaryjnego zostaje zablokowany w położeniu wciśnięcia. Odłączyć wiertarkę od zasilania sprężonym powietrzem przed ręcznym zresetowaniem przycisku wyłącznika awaryjnego. Podłączyć wiertarkę do zasilania sprężonym powietrzem i uruchomić ją ponownie.
17 | Przycisk zastrzykowy | Zapewnia wypływ płynu z wiertła.
18 | Wskaźnik | Wskazuje niski poziom oleju podczas wiercenia.
19 | Złączka olejowa | Łączy pompę oleju smarowego ze zbiornikiem oleju smarowego.