# Installation de l'indexeur

AVERTISSEMENT

S'assurer que l'alimentation en air n'est pas raccordée.

ATTENTION

Porter des gants pour éviter les blessures susceptibles d'être occasionnées par les tranchants acérés. Seul un personnel de maintenance expérimenté est habilité à monter ou démonter le produit.

Outillage nécessaire

- Clé Allen

S'assurer que les composants suivants ont été retirés de la perceuse :

- Couvre-broche

- Partie avant

- Foret

1. Déposer le connecteur à l'aide d'une clé Allen.

2. Remplacer le connecteur par l'indexeur et le mettre en place. Serrer l'indexeur avec une clé Allen.

Remettre les composants ci-dessus en place après avoir terminé l'installation.