# 인덱싱 정지 너트 설치

인덱싱 정지 너트를 활용해 제품이 단회 작동시 고정밀도로 구멍 뚫기 및 원뿔형 구멍 넓히기에 적응됩니다.

경고

공기 공급 장치가 연결되지 않았는지 확인하십시오.

주의

장갑을 착용해 날카로운 끝부분에 부상을 당하지 않도록 하십시오. 숙련된 유지보수 담당자만이 제품을 조립하거나 분해할 수 있습니다.

필요한 공구

- 바이스

- 오픈엔드 스패너

1. 바이스에 드릴을 고무 패드로 고정하십시오.

2. 스핀들에서 스핀들 가드를 제거합니다.

3. 오픈 엔드 스패너를 사용해 스핀들에서 깊이 링을 제거합니다.

4. 손으로 인덱싱 정지 너트를 스핀들에 설치합니다.

   경고

   인덱싱 정지 너트는 그림처럼 올바로 위치해 있어야 합니다. 뒤집어 놓을 경우, 제품 전체가 작동 중 심각하게 손상됩니다.

   너트 내부에 4개의 금속 러그가 있다는 점을 참고하십시오. 이러한 러그는 너트를 장착할 때 스핀들에 있는 4개의 해당 홈으로 느슨하게 놓아야 합니다.