# Pinza concentrica di rilascio senza pressione dell'aria

ATTENZIONE

Assicurarsi che l'alimentazione dell'aria non sia collegata.

PRUDENZA

Indossare guanti per evitare lesioni personali a causa dei bordi metallici taglienti. Il montaggio e lo smontaggio del prodotto deve essere eseguito esclusivamente da manutentori esperti.

1. Rimuovere la vite.

2. Posizionare l'utensile di rilascio e serrarlo.

3. Ruotare la manopola in senso orario fino a rilasciare la ghiera concentrica.

4. Rimuovere il trapano dall'apparecchio.

5. Rimuovere l'utensile di rilascio e installare la vite.