# Výměna vřetena

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Otevřené klíče

- Imbusový klíč

1. Upněte vrtačku do svěráku s pryžovými podložkami, s krytem vřetena směřujícím nahoru a s rukojetí vrtačky směřující doprava. Sejměte kryt vřetena pomocí otevřeného klíče.

2. Sejměte prstenec hloubky z vřetena pomocí dvou otevřených klíčů.

3. Uvolněte vrtačku a otočte ji. Upevněte vrtačku do svěráku.

4. Sejměte přední díl a vyjměte vrták pomocí otevřených klíčů.

5. Otáčením vřetena po směru hodinových ručiček pomocí otevřeného klíče vřeteno jej vyjměte.

6. V případě potřeby sejměte prstenec startovní polohy pomocí imbusového klíčem.

7. Proveďte kroky 2 až 8 uvedené v části „Instalace vrtáku“.