# Montage des HD-Indexer-Kits

WARNUNG

Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht angeschlossen ist.

VORSICHT

Handschuhe tragen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Das Produkt kann nur von erfahrenem Wartungspersonal zusammen- oder auseinandergebaut werden.

Erforderliche Werkzeuge

- Doppelmaulschlüssel

- Indexer-Montage-Werkzeugsatz

1. Positionieren Sie das Indexergehäuse auf dem Block.

2. Setzen Sie die Schraubenmutter mit dem Gewinde nach unten in das Indexergehäuse ein. Ziehen Sie die Mutter mit dem Indexer-Montagewerkzeug an.

3. Setzen Sie die gewellte Scheibe und die Welle ein. Mit den Splines nach unten, in das Indexergehäuse.

4. Drücken Sie die Taste auf dem Indexergehäuse, damit die Schraubenmutter problemlos nach unten gleitet. Befestigen Sie die vordere Schraubenmutter auf der Welle mit einem Hakenschlüssel am Indexergehäuse.